Горела баня

 Баня – любимое место отдыха для россиян. Выходные и праздники у многих наших соотечественников ассоциируются с походом в жаркую парную. Однако не всегда это веселое и полезное для здоровья времяпровождение заканчивается хорошо. Вспыхнувший огонь способен нанести существенный материальный ущерб, практически полностью уничтожив деревянное строение.

 Один из таких пожаров произошел 13 ноября 2021 года. В 12 час. 34 мин. на пульт 35 ПЧ Обоянского района поступило сообщение о пожаре в бане расположенной по адресу: Обоянский район, п. Пригородный. По прибытию первого подразделения 12 час. 38 мин. было обнаружено горение потолочного перекрытия вокруг дымохода. Предварительная причина пожара – неправильное устройство и неисправность отопительных печей и дымоходов. И только своевременное прибытие пожарной охраны Обоянского района и слаженная работа пожарных помогло спасти строения от полного уничтожения.

 Но подобных пожаров вполне можно избежать, если своевременно принять профилактические меры и соблюдать правила пожарной безопасности.

 Причинами пожаров в бане часто становятся трещины в самой печи, в дымоходах и накопившаяся в них сажа. Поэтому очень важно следить за исправностью печей и дымоходов.

 Деревянные или другие легковозгораемые предметы должны находиться на достаточном расстоянии от горячих частей печи и дымоходов или быть хорошо изолированными.

 Необходимо регулярно проводить чистку печи, вовремя устранять появившиеся дефекты. Кроме того, в погоне за жарким паром не допускайте перекала печи – ведь именно перекал является еще одной распространенной причиной пожара в бане.

 Еще одной распространенной причиной возгорания бань является проблема с электропроводкой.

 Заблаговременно, ещё перед началом строительных работ, необходимо позаботиться о правильном, и, главное, безопасном выборе места расположения бани. Не забывайте о противопожарных разрывах: нередко пожар, начавшийся в бане, распространяется и на дом, если он расположен близко или даже под одной крышей.

 При эксплуатации бани, а особенно при растопке печи, надо следить за тем, чтобы тлеющие угольки не выпали из топки, а сама печь должна иметь предтопочный лист, изготовленный из негорючего материала размером не менее 0,5 x 0,7 метра.

 Запрещается применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, топить углем, располагать горючие вещества и материалы на предтопочном листе, оставлять без присмотра печи, которые топятся, а также поручать надзор за ними детям.

 Бывают случаи, когда люди просто забывают о том, что баня топится. Простой недосмотр может также привести к пожару. Уходя из бани, следует убедиться, что все топливо прогорело.

 Не стоит забывать и про элементарные вещи: нельзя в бане пить спиртное, курить, сушить над печкой одежду, оставлять её без присмотра. Помните, пожарная безопасность бани практически полностью лежит на ваших плечах!

 Соблюдая все меры предосторожности, осуществляя правильный уход за оборудованием, вы будете долгие годы наслаждаться своей любимой баней.

Главный государственный инспектор Обоянского, Медвенского и Пристенского районов по пожарному надзору подполковник внутренней службы Кононов Д.А.